|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации) |
|  | «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года |

г. \_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

**о назначении ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов с применением подъемных сооружений**

В целях исполнения Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н, Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н, и Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов подъемными сооружениями в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Общество), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – ответственное лицо).

2. Ответственному лицу:

* организовывать ведение работ с применением подъемных сооружений в соответствии с правилами безопасности, проектами производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;
* инструктировать работников по безопасному выполнению предстоящей работы;
* не допускать к обслуживанию подъемных сооружений необученный и неаттестованный персонал, определять число работников для производства стропальных работ, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе подъемных сооружений;
* не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления и тару, удалять с места работ бракованные приспособления и тару;
* обеспечивать работников необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ подъемными сооружениями;
* следить за плотностью соединений гидравлических и пневматических домкратов и подъемников, исключающих утечку жидкости или воздуха из рабочих цилиндров во время перемещения груза;
* определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями и инструктировать работников относительно порядка и габаритов складирования грузов;
* следить, чтобы на местах производства работ с применением подъемных сооружений были вывешены или выданы на руки работникам графические изображения способов обвязки и зацепки грузов;
* не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
* не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее погрузке и разгрузке;
* не допускать посадку в тару, поднятую подъемными сооружениями, и нахождение в ней людей;
* не допускать выполнение работ с использованием неисправных подъемных сооружений и козелков.

3. Ответственному лицу в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н, Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н, Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, а также локальными нормативными актами об охране труда и промышленной безопасности, действующими в Обществе.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания генеральным директором Общества.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Ф. И. О. | Подпись |